様式第39号
　(その1)

1　この標識は、原動機付自転車のうち総排気量が0.05リットル以下のもの又は定格出力が0.6キロワット以下のもの(その4に該当するものを除く。)の課税標識として使用するものとする。
2　標識は、図示の例により上段に「天草市」を、下段に平仮名文字(あ・い・う・えのみ使用する。)及び4けたの数字を表示する。ただし、上位のけたの数字が有効数字でない場合は、直径10ミリメートルの点で表示する。
3　数字は、アラビア数字とする。
4　標識は、金属製のもの又は金属製と同程度に堅牢で使用に十分堪えるものとし、文字及び数字は、浮出しとする。
5　標識の地の塗色は白色とし、標識の文字、点及び数字の塗色は濃紺色とする。

(その2)

1　この標識は、原動機付自転車のうち二輪のもので、総排気量が0.05リットルを超え0.09リットル以下のもの又は定格出力が0.6キロワットを超え0.8キロワット以下のものの課税標識として使用するものとする。
2　標識は、図示の例により上段に「天草市」を、下段に平仮名文字(か・き・く・け・このみ使用する。)及び4けたの数字を表示する。ただし、上位のけたの数字が有効数字でない場合は、直径10ミリメートルの点で表示する。
3　数字は、アラビア数字とする。
4　標識は、金属製のもの又は金属製と同程度に堅牢で使用に十分堪えるものとし、文字及び数字は、浮出しとする。
5　標識の地の塗色は薄黄色とし、標識の文字、点及び数字の塗色は濃紺色とする。

(その3)

1　この標識は、原動機付自転車のうち二輪のもので、総排気量が0.09リットルを超えるもの又は定格出力が0.8キロワットを超えるものの課税標識として使用するものとする。
2　標識は、図示の例により上段に「天草市」を、下段に平仮名文字(さ・す・せ・そのみ使用する。)及び4けたの数字を表示する。ただし、上位のけたの数字が有効数字でない場合は、直径10ミリメートルの点で表示する。
3　数字は、アラビア数字とする。
4　標識は、金属製のもの又は金属製と同程度に堅牢で使用に十分堪えるものとし、文字及び数字は、浮出しとする。
5　標識の地の塗色は薄桃色とし、標識の文字、点及び数字の塗色は濃紺色とする。

(その4)

1　この標識は、原動機付自転車のうち三輪以上のもの(自治省令で定めるものを除く。)で、総排気量が0.02リットルを超えるもの又は定格出力が0.25キロワットを超えるものの課税標識として使用するものとする。
2　標識は、図示の例により上段に「天草市」を、下段に平仮名文字(た・ち・つ・て・とのみ使用する。)及び4けたの数字を表示する。ただし、上位のけたの数字が有効数字でない場合は、直径10ミリメートルの点で表示する。
3　数字は、アラビア数字とする。
4　標識は、金属製のもの又は金属製と同程度に堅牢で使用に十分堪えるものとし、文字及び数字は、浮出しとする。
5　標識の地の塗色は薄青色とし、標識の文字、点及び数字の塗色は濃紺色とする。

(その5)

1　この標識は、小型特殊自動車の課税標識として使用するものとする。
2　標識は、図示の例により上段に「天草市」を、下段に4けたの数字を表示する。ただし、上位のけたの数字が有効数字でない場合は、直径10ミリメートルの点で表示する。
3　数字は、アラビア数字とする。
4　標識は、金属製のもの又は金属製と同程度に堅牢で使用に十分堪えるものとし、文字及び数字は、浮出しとする。
5　標識の地の塗色は薄緑色とし、標識の文字、点及び数字の塗色は濃紺色とする。

(その6)

1　この標識は、原動機付自転車の非課税標識として使用するものとする。
2　標識は、図示の例により上段に「天草市」を、下段に「非」及び4けたの数字を表示する。ただし、上位のけたの数字が有効数字でない場合は、直径10ミリメートルの点で表示する。
3　数字は、アラビア数字とする。
4　標識は、金属製のもの又は金属製と同程度に堅牢で使用に十分堪えるものとし、文字及び数字は、浮出しとする。
5　標識の地の塗色は白色とし、標識の文字、点及び数字の塗色は濃紺色とする。

　(その7)

1　この標識は、原動機付自転車及び小型特殊自動車の販売業者が当該商品を試乗する場合等に取り付ける商品標識として使用するものとする。
2　標識は、図示の例により上段に「天草市」を、下段に「商」及び3けたの数字を表示する。ただし、上位のけたの数字が有効数字でない場合は、直径10ミリメートルの点で表示する。
3　数字は、アラビア数字とする。
4　標識は、金属製のもの又は金属製と同程度に堅牢で使用に十分堪えるものとし、文字及び数字は、浮出しとする。
5　標識の地の色は白色とし、標識の文字、点及び数字の塗色は濃紺色とする。

(その8)

1　この標識は、原動機付自転車のうち総排気量が0.05リットル以下のもの又は定格出力が0.6キロワット以下のもの(その4に該当するものを除く。)の課税標識であって、原動機付自転車の所有者が交付を希望した場合に使用するものとする。
2　標識は、図示の例により、次の各号に掲げる位置の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
　(1)　上段　中央に「天草市」及び両側に「イルカ」のデザインを表示する。
　(2)　中段　左側にアルファベット「A」及び中央に4桁の数字を表示する。ただし、上位の桁の数字が有効数字でない場合は、直径10ミリメートルの点で表示する。
　(3)　下段　中央上部は「島」及び下部全体は「海」のデザインとし、中央にアルファベット「TAKARAJIMA」を表示する。
3　数字は、アラビア数字とする。
4　標識は、金属製のもの又は金属製と同程度に堅牢で使用に十分堪えるものとし、「イルカ」のデザイン、中段アルファベット「A」、数字及び「海」のデザインは、浮出しとする。
5　標識の地の塗色は白色並びに中段アルファベット「A」、点及び数字の塗色は黒色とし、その他の塗色は図示の例による。

(その9)

1　この標識は、原動機付自転車のうち二輪のもので総排気量が0.05リットルを超え、0.09リットル以下のもの又は定格出力が0.6キロワットを超え0.8キロワット以下のものの課税標識であって、原動機付自転車の所有者が交付を希望した場合に使用するものとする。
2　標識は、図示の例により、次の各号に掲げる位置の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
　(1)　上段　中央に「天草市」及び両側に「イルカ」のデザインを表示する。
　(2)　中段　左側にアルファベット「B」及び中央に4桁の数字を表示する。ただし、上位の桁の数字が有効数字でない場合は、直径10ミリメートルの点で表示する。
　(3)　下段　中央上部は「島」及び下部全体は「海」のデザインとし、中央にアルファベット「TAKARAJIMA」を表示する。
3　数字は、アラビア数字とする。
4　標識は、金属製のもの又は金属製と同程度に堅牢で使用に十分堪えるものとし、「イルカ」のデザイン、アルファベット「B」、数字及び「海」のデザインは、浮出しとする。
5　標識の地の塗色は黄色並びにアルファベット「B」、点及び数字の塗色は黒色とし、その他の塗色は図示の例による。

(その10)

1　この標識は、原動機付自転車のうち二輪のもので総排気量が0.09リットルを超えるもの又は定格出力が0.8キロワットを超えるものの課税標識であって、原動機付自転車の所有者が交付を希望した場合に使用するものとする。
2　標識は、図示の例により、次の各号に掲げる位置の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
　(1)　上段　中央に「天草市」及び両側に「イルカ」のデザインを表示する。
　(2)　中段　左側にアルファベット「C」及び中央に4桁の数字を表示する。ただし、上位の桁の数字が有効数字でない場合は、直径10ミリメートルの点で表示する。
　(3)　下段　中央上部は「島」及び下部全体は「海」のデザインとし、中央にアルファベット「TAKARAJIMA」を表示する。
3　数字は、アラビア数字とする。
4　標識は、金属製のもの又は金属製と同程度に堅牢で使用に十分堪えるものとし、「イルカ」のデザイン、アルファベット「C」、数字及び「海」のデザインは、浮出しとする。
5　標識の地の塗色は桃色並びにアルファベット「C」、点及び数字の塗色は黒色とし、その他の塗色は図示の例による。

(その11)

1　この標識は、小型特殊自動車の課税標識であって、小型特殊自動車の所有者が交付を希望した場合に使用するものとする。
2　標識は、図示の例により、次の各号に掲げる位置の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
　(1)　上段　中央に「天草市」及び両側に「イルカ」のデザインを表示する。
　(2)　中段　左側にアルファベット「D」及び中央に4桁の数字を表示する。ただし、上位の桁の数字が有効数字でない場合は、直径10ミリメートルの点で表示する。
　(3)　下段　中央上部は「島」及び下部全体は「海」のデザインとし、中央にアルファベット「TAKARAJIMA」を表示する。
3　数字は、アラビア数字とする。
4　標識は、金属製のもの又は金属製と同程度に堅牢で使用に十分堪えるものとし、「イルカ」のデザイン、アルファベット「D」、数字及び「海」のデザインは、浮出しとする。
5　標識の地の塗色は緑色並びにアルファベット「D」、点及び数字の塗色は黒色とし、その他の塗色は図示の例による。

(その12)

1　この標識は、原動機付自転車のうち定格出力が0.6キロワット以下の特定小型原動機付自転車の課税標識として使用するものとする。
2　標識は、図示の例により上段に「天草市」を、下段に平仮名文字(な・に・ぬ・ね・のを使用する。)及び4けたの数字を表示する。ただし、上位のけたの数字が有効数字でない場合は、直径10ミリメートルの点で表示する。
3　数字は、アラビア数字とする。
4　標識は、金属製のもの又は金属製と同程度に堅牢で使用に十分堪えるものとし、文字及び数字は、浮出しとする。
5　標識の地の塗色は白色とし、標識の文字、点及び数字の塗色は濃紺色とする。